Приложение № 12

|  |  |
| --- | --- |
|  | УтвержденоСоветом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружествапротокол от «4-5» ноября 2015 г. № 63 |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 33 - 2015

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ 052-2009

Руководящий документ.

Ремонт тележек грузовых вагонов с

бесконтактными скользунами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКБ ЦВОАО «РЖД» | Отдел | Извещение | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| Т | 32 ЦВ 33 - 2015 | РД 32 ЦВ 052-2009 |
| ДАТА ВЫПУСКА | СРОК ИЗМ.  |  |  | Лист | Листов |
| 2 | 3 |
|  | срочно |
| ПРИЧИНА | Требование заказчика | КОД |
| 9 |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |
|  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ | Внедрить с 01.01.2016 г. |
|  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |
| РАЗОСЛАТЬ | Учтённым абонентам |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
|  |  |
| п.10.1.2имеется10.1.2 При плановых видах ремонта во фрикционный узел устанавливается клин рисунок 10.1 из чугуна марки СЧ 35 по чертежу М 1698.00.003 ПКБ ЦВ. Фрикционный клин по проекту С 03.04 устанавливается только в паре с фрикционной планкой по проекту С 03.04.Трещины в ребрах жесткости клина не допускаются.Запрещается установка стальных фрикционных клиньев.должно быть10.1.2 При деповском ремонте во фрикционный узел устанавливается клин из чугуна марки СЧ 35 по чертежу М 1698.00.003 ПКБ ЦВ, показанный на рисунке 10.1.При деповском ремонте грузовых вагонов допускается устанавливать новые стальные фрикционные клинья по чертежам 100.30.001-1 УВЗ или 7055.30.001-0 КВЗ взамен неисправных.Фрикционный клин по проекту С 03.04 устанавливается только в паре с фрикционной планкой по проекту С 03.04.**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ремонт стальных фрикционных клиньев.**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** совместная установка стальных и чугунных фрикционных клиньев в тележки, установленные под один вагон.Копии исправить |
|  | СОСТАВИЛ | Н.КОНТР. | УТВЕРДИЛ | ПР. ЗАКАЗЧИКА |
| Должность | Нач. отдела | Констр.1 кат. | Гл. инж. ПКБ ЦВ |  |
| Фамилия | Клобуков С.В. | Голышева Е.В. | Елкин Е.В. |  |
| Подпись |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 33- 2015 |  |  | Лист |
|  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
|  |  |
| п.10.2имеетсяПри капитальном ремонте устанавливаются новые чугунные клинья.должно бытьПри капитальном ремонте вагонов установленные на вагоне фрикционные клинья заменяются новыми клиньями из чугуна марки СЧ 35 по чертежу М 1698.00.003 ПКБ ЦВ.п.10.3имеетсяПри деповском ремонте на все типы грузовых вагонов, кроме цистерн, разрешается устанавливать чугунные клинья с суммарным износом наклонной и вертикальной плоскостей клина до 3 мм, но не более 2 мм одной из сторон и не имеющих других дефектов (трещин, отколов).должно бытьПри деповском ремонте на все типы грузовых вагонов, кроме цистерн, разрешается устанавливать чугунные клинья или оставлять без замены стальные фрикционные клинья с суммарным износом наклонной и вертикальной плоскостей клина до 3 мм, но не более 2 мм одной из сторон и не имеющих других дефектов (трещин, отколов). Трещины в ребрах жесткости клина не допускаются. |