Приложение № 16

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО:Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружествапротокол от «08» июня 2021 г. № 74 |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 4 – 2021

ОБ ИЗМЕНЕНИИ № 808-2017 ПКБ ЦВ

Инструкция по техническому

обслуживанию вагонов в эксплуатации

(инструкция осмотрщику вагонов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКБ ЦВОАО «РЖД» | Отдел | Извещение | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| ОЭВ | 32 ЦВ 4 – 2021 | № 808-2017 ПКБ ЦВ |
| ДАТА ВЫПУСКА | СРОК ИЗМ. |  |  | Лист | Листов |
| 2 | 3 |
|  |  |
| ПРИЧИНА | – | КОД |
| – |
| УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ |  |
|  |
| УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ | с 01.07.2021 |
|  |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |  |
| РАЗОСЛАТЬ | Учтённым абонентам |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
|  |  |
| **Пункт 2.5.2 второй абзац**Имеется:Специализированные вагоны, предназначенные для перевозки опасных грузов, предъявляют к техническому обслуживанию только в порожнем состоянии в день погрузки с обязательным указанием в отдельной книге формы ВУ-14 наименования груза и результатов технического обслуживания.Должно быть:Специализированные вагоны, предназначенные для перевозки опасных грузов, предъявляют к техническому обслуживанию только в порожнем состоянии с обязательным указанием в отдельной книге формы ВУ-14 наименования груза и результатов технического обслуживания. |
| Копии исправить |
|  | СОСТАВИЛ | Н.КОНТР. | УТВЕРДИЛ | ПР. ЗАКАЗЧИКА |
| Должность | Зам. нач. отдела | Инженер I кат. | Гл. инженер |  |
| Фамилия | Лацков А.С. | Голышева Е.В. | Кузнецов В.Н. |  |
| Подпись |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |
| ИЗМЕНЕНИЕ ВНЁС |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 4 – 2021 |  |  | Лист |
|  |  | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
|  |  |
| **Пункт 2.5.7**Имеется:2.5.7 При предъявлении к техническому обслуживанию специализированных собственных или арендованных вагонов, перед погрузкой опасных грузов грузоотправитель обязан представить работникам железной дороги свидетельство о техническом состоянии вагона или контейнера-цистерны, включая его кузов (котел), арматуру и оборудование, гарантирующее безопасность перевозки конкретного опасного груза. Номер свидетельства работники вагонного хозяйства проставляют в книге формы ВУ-14.Предъявляемые к техническому осмотру вагоны должны быть в порожнем состоянии и очищены от ранее перевозимых грузов. Осмотр их производят в день начала погрузки.На универсальные крытые вагоны и контейнеры надписи о наименовании груза не наносятся.Должно быть:2.5.7 Предъявляемые к техническому обслуживанию вагоны должны быть в порожнем состоянии и очищены от ранее перевозимых грузов. На универсальные крытые вагоны и контейнеры надписи о наименовании груза не наносятся.Исправное техническое состояние кузовов предъявленных к техническому обслуживанию вагонов, корпусов контейнеров и котлов контейнеров-цистерн, а также их арматуры, запорно-предохранительных устройств и оборудования, гарантирующее безопасность перевозки конкретного опасного груза до станции назначения, включая этап выдачи груза, обеспечивает грузоотправитель.  |